Прошивка стосується акумуляторів SE-G5.1 Pro-B ЛИШЕ з платою BMS версії LVESS02\_MainBoard\_V1.2


За додатковою інформацією краще проконсультуйтесь в техпідтримці виробника акумулятора.

УВАГА! Оновлення програмного забезпечення виконується на свій страх і ризик - ЕлектроДрайв не несе відповідальності за шкоду, яку може призвести ця дія.

1．Підготуйте флешку версії USB2.0



2. Відформатуйте флешку з файловою системою **FAT32**




3. В корені флешки створіть папку “upgrade”.

图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成

4. Скопіюйте файл прошивки в папку “upgrade”



5. Вставте флешку в USB-порт батареї, та дочекайтесь поки індикатор на батареї не перестане блимати, і буде постійно світитись.